| Online zur Amateurfunkprüfung | von E. Moltrecht DJ4UF

# LEKTION 3: Betriebliche Abkürzungen | COPYRIGHT 2008 by Eckart Moltrecht DJ4UF
> Wichtiger Hinweis 2008: Dieser Online-Lehrgang Betriebstechnik/Vorschriften stammt aus dem Buch Moltrecht, Amateurfunklehrgang für das Amateurfunkzeugnis - Betriebstechnik und Vorschriften 2. Auflage. Seit April 2008 gibt es von diesem Buch die 3. Auflage, bei der die Betriebstechnik und Vorschriften von vornherein gemischt werden. Man kann sich allerdings nach diesem Online-Lehrgang weiterhin sehr gut auf die Prüfung zum Amateurfunkzeugnis vorbereiten. Die besprochenen Prüfungsfragen haben sich nicht geändert. # Betriebliche Abkürzungen Nicht nur im Amateurfunk sondern in der gesamten Technik / Elektrotechnik / Elektronik werden Abkürzungen verwendet. Darüber hinaus gibt es für den Telegrafie-Funkbetrieb noch weitere Abkürzungen, die ebenfalls meistens aus der englischen Sprache stammen. Beginnen wir mit allgemeingültigen Abkürzungen, die vielfach in der Funktechnik verwendet werden. Viele davon werden Ihnen sicher bekannt sein, wie zum Beispiel PWR für Power, die Einschalttaste oder OUT für den Ausgang an Geräten. Diese Abkürzungen aus der Funktechnik dienen hier im Lehrgang der Information und zum Nachschlagen in der Praxis. Bei der Prüfung zum Amateurfunkzeugnis werden nur sehr wenige dieser Abkürzungen abgefragt. Abkürzungen, die in den Lehrgängen Betriebstechnik/Gesetzeskunde oder auch in Technik der Klassen E oder A vorkommen, sind hellgrau hinterlegt.
> BB101 Warum werden in Telegrafie- und Fernschreib-Betriebsarten Betriebsabkürzungen und Q-Gruppen verwendet?
> | Durch die Verwendung von Betriebsabkürzungen und Q-Gruppen wird der Informationsgehalt einer Aussendung verschleiert und damit für Unbeteiligte nicht verständlich.
> | Durch die Verwendung von Betriebsabkürzungen und Q-Gruppen wird der Betriebsablauf vereinfacht und der übertragende Informationsgehalt pro Zeiteinheit optimiert.
> | Betriebsabkürzungen und Q-Gruppen werden bei besonderen Betriebsbedingungen verwendet, um z.B. den Einfluss von Fading oder Aurora auszugleichen.
> | Ein Betriebsverfahren, bei dem jeweils manuell auf Empfang geschaltet werden muss.
> BB103 Was bedeuten die gebräuchlichen Abkürzungen "TX", "RX" in dieser Reihenfolge?
> | Empfänger, Sender
> | Sender, Empfänger
> | Tonqualität, Bildqualität
> | Bildqualität, Tonqualität
> BB111 Was bedeutet die Betriebsabkürzung „WX“?
> | Bitte warten
> | Große Entfernung
> | Transceiver
> | Wetter
> Bisher wurden Abkürzungen aus der allgemeinen Funktechnik vorgestellt. Im Folgenden finden Sie Betriebsabkürzungen aus dem Amateurfunk. Die hier vorgestellten Amateurfunkabkürzungen sind solche, die nicht nur in Morse-Telegrafie, sondern auch im Sprechfunk, auf Funkbestätigungen oder im Briefwechsel verwendet werden. CQ ist der allgemeine Anruf sowohl in Telegrafie als auch in Telefonie. Wie ein solcher Anruf vonstatten geht, wird in der Lektion 6 noch ausführlich erläutert.
> BB104 Was bedeutet die Betriebsabkürzung CQ?
> | Sie werden gerufen.
> | Telegrafie
> | Große Entfernung
> | Allgemeiner Anruf
> Im Logbuch wird für Morsen als Betriebsart CW eingetragen.
> BB105 Was bedeutet die Betriebsabkürzung CW?
> | Telefonie (continuous wireless)
> | Telegrafie (continuous wave)
> | Allgemeiner Anruf (calling wide)
> | Sie werden gerufen. (calling wave)
HAM hat nichts mit Englisch "ham" (Schinken) zu tun. Klaus, DH6SN erzählte mir folgende Geschichte.
Also, die Geschichte geht folgendermaßen: Der Begriff „HAM“ wurde seit 1908 verwendet und war das Rufzeichen einer der ersten drahtlosen Amateurradiostationen, die von einigen Mitgliedern des Harvard Radio Club’s betrieben wurde. Es waren Albert Hyman, Bob Almay und Peggy Murray. Zuerst nannten sie ihre Station Hyman-Almay-Murray. Jedoch wurden sie bald gebeten, einen so langen Namen in einen kürzeren Code zu verwandeln und sie änderten ihn in Hy-Al-Mu, indem sie die jeweils ersten zwei Buchstaben ihrer Namen benutzten. Zu Beginn des Jahres 1909 gab es viele Verwechslungen die daraus resultierten, dass ein mexikanisches Schiff den Namen „Myalmo“ führte, und so beschlossen sie, nur den ersten Buchstaben ihrer Namen zu benutzen und nannten ihre Station „HAM“, denn in den ersten nicht reglementierten Pioniertagen des Radios suchten sich die Betreiber von Amateurfunkstationen ihre Frequenzen und Rufzeichen selber aus. Später dann geschah es, dass einige Amateure bessere Signale als die kommerziellen Stationen hatten, und die daraus zeitweise entstehenden Interferenzen bewirkten, dass der Kongress in Washington darauf aufmerksam wurde und 1911 eine Gesetzesvorlage einbrachte, nach der die Aktivitäten der Amateurfunker stark beschnitten werden sollten. Albert Hyman wählte diese Gesetzesvorlage als Thema seiner Dissertation an der Harvard Universität. Sein Lehrer bestand darauf, dass eine Kopie an den Senator David Walsh geschickt wurde, der Mitglied des diese Vorlage bearbeitenden Komitees war. Der Senator war so beeindruckt, dass er Mr. Hyman bat, vor dem Komitee aufzutreten. Dort beschrieb Hyman, wie die kleine Amateurstation „HAM“ aufgebaut worden war, und er legte dar, dass sie, wenn das Gesetz in der vorgeschlagenen Form durchkommen würde, die Station schliessen müssten, weil sie es sich nicht leisten könnten, all die Auflagen und andere Forderungen, die in dem Entwurf enthalten seien, zu erfüllen. Die Debatte im Kongress begann, und die kleine Station „HAM“ wurde ein Symbol für all die kleinen Amateurstationen im Lande, die geschützt werden wollten vor der Bedrohung und der Begierde der großen kommerziellen Stationen, die die kleinen nicht dulden wollten. Am Ende landete der Gesetzesentwurf im Papierkorb des Kongresses und jeder Redner sprach über die arme kleine Station „HAM“. So hat das alles begonnen. Du kannst die ganze Story in den „Congressional Records“ finden. Seit dieser Zeit bis heute und wohl bis zum Ende aller Zeiten ist jeder Radioamateur ein „HAM“. Aus dem guten Geist, der die HAMs weltweit verbindet und den sie ausstrahlen, ist dann der Begriff HAMSPIRIT sprichwörtlich geworden.
> DX steht für distance, bedeutet aber im Amateurfunk große Entfernung beim Funkbetrieb. Auf Kurzwelle ist als große Entfernung der interkontinentale Funkverkehr gemeint. Auf Ultrakurzwelle ist 300 km bereits eine große Entfernung.
> BB102 Welche Bedeutung hat für Sie als deutsche Amateurfunkstelle auf Kurzwelle die Abkürzung "DX"?
> | "DX" bedeutet für Stationen aus Deutschland, dass die Gegenstelle nur einen kurzen Rapportaustausch durchführen möchte.
> | "DX" bedeutet für Stationen aus Deutschland, dass Stationen außerhalb der Landesgrenzen gemeint sind.
> | "DX" bedeutet für Stationen aus Deutschland, dass keine innereuropäischen Funkverbindungen gemeint sind.
> | "DX" bedeutet für Stationen aus Deutschland die Bezeichnung für einen Wettbewerb.
> 73 soll eigentlich die Brieffloskel zum Schluss eines Briefes darstellen, also best regards. Es gibt keine wörtliche Übersetzung dafür. Deshalb hat man es übersetzt mit „Viele Grüße“, die übliche Schlussfloskel eines Briefes. Deshalb kann man aber 73 nicht mehr steigern mit vy 73. Sehr viele Grüße (deutsch) wäre zwar möglich, aber international very best regards geht eigentlich nicht, denn besser als best geht ja nicht. Obwohl es dieses gibt: „You are the very best“ – „Du bist der Allerbeste“. PSE als Abkürzung sollte man auch kennen, ohne dass man Morsetelegrafie macht. Man schreibt zum Beispiel auf eine QSL-Karte PSE QSL, wenn man seine Karte abschickt, aber noch keine Karte bekommen hat. An einer Klubstation ist der aktive Funker der Operator (OP). Allgemein werden Funker gern als Old Man (OM) und die Funkerin als Young Lady (YL) bezeichnet. Im deutschen Funkverkehr wird leider zu einer Ehefrau Ex-YL (XYL) gesagt, ist aber wirklich unhöflich, denn es würde ja bedeuten: „Nicht-mehr-Young-Lady“. Sagen Sie also immer YL, niemals XYL zu einer Funkerin! DOK ist der Deutsche Ortsverbandskenner. Beim Deutschen Amateur Radio Club (DARC) hat man folgende Gruppierungen geschaffen. Man teilt Deutschland in Distrikte, die häufig den Bundesländern entsprechen. Jeder Distrikt enthält seine Ortsverbände (OV). Das sind Gruppen von Funkamateuren in einem Ort oder einem Stadtbezirk. Zur Unterscheidung bekommen die Distrikte einen Kennbuchstaben und jeder Ortsverband im Distrikt diesen Kennbuchstaben mit einer zweistelligen Ziffer, beispielsweise G01 für den Ortsverband Aachen im Distrikt Köln-Aachen (G). Dies sind so ziemlich alle Abkürzungen, die auch außerhalb der Telegrafie verwendet werden. Die auf der nächsten Seite folgenden Abkürzungen sollen ausschließlich im Telegrafie-Funkverkehr verwendet werden. Die Telegrafieabkürzungen sind dafür geschaffen worden, den Funkverkehr in Morseschrift etwas flüssiger zu machen. Beim Morsen-Hören kann nämlich ein Funker Zeichenketten bis zu vier Buchstaben direkt wie ein Wort lesen. Alles darüber hinaus muss man mitschreiben. Deshalb hat man die Wörter so verkürzt, dass möglichst nur drei oder vier (maximal fünf, Beispiel: cuagn) Buchstaben übrig bleiben, indem man einige Buchstaben, insbesondere die Vokale, weglässt (mni tks für many thanks), für längere Passagen ein „x“ setzt (tx für transmitter) oder bei Redewendungen aus mehreren Wörtern nur die Anfangsbuchstaben verwendet (gm für good morning). Wenn Sie etwas Englisch können, dürfte Ihnen das Erlernen der nebenstehenden Abkürzungen nicht schwer fallen. Von diesen im Telegrafiefunkverkehr häufig gebrauchten Abkürzungen werden bei der Prüfung nach dem neuen Fragenkatalog für das Amateurfunkzeugnis nur noch zwei abgefragt, nämlich R und PSE. Vergessen wurde in der Tabelle noch die Telegrafieabkürzung de, was "von" bedeutet. Dieses de steht vor dem Rufzeichen der rufenden Station, zum Beispiel cq cq cq de dj4uf dj4uf dj4uf. Dieses de kommt ausnahmsweise nicht aus dem Englischen sondern von französisch de = von. Englisch hieße es from, ist aber zu lang, wird aber in Telefonie verwendet. Nachdem einer der beiden Funkpartner etwas erzählt hat und der andere nun an der Reihe ist, verwendet dieser in Telegrafie dieses R am Anfang, um kund zu tun, dass er alles richtig empfangen hat. In Telefonie wird entsprechend Roger verwendet.
> BB107 Was bedeutet die Betriebsabkürzung „R“ am Anfang eines Durchgangs?
> | Readability (Lesbarkeit)
> | Repeat (wiederhole)
> | Rapport
> | Received (richtig empfangen)
> Die 88 am Ende einer Funkverbindung werden besonders von Engländern und Amerikanern im QSO mit einer Funkerin verwendet. Damit ist ein Begrüßungs- oder Verabschiedungsküsschen gemeint, wie sie auch im täglichen Umgang dort üblich sind. Es entspricht der Brieffloskel love and kisses, die man beim Briefwechsel in den Englisch sprechenden Ländern verwendet. Es ist also keinesfalls etwas Anstößiges! Die 99 sollten Sie nicht verwenden. Die 99 werden wie Verschwinde! aufgefasst. Wenn jemand stört, geben Sie besser: PSE QSY in CW oder sagen Sie Please QSY in Telefonie. Die Anwendung einiger der in der Tabelle aufgeführten Abkürzungen für den Telegrafiefunkverkehr wird auf der folgenden Seite in Form einer simulierten Funkverbindung gezeigt. Diese Abkürzungen sind nur im innerdeutschen Funkverkehr gebräuchlich. Verwenden Sie diese also nicht im internationalen Funkverkehr! Die Betriebszeichen KA, AR und SK werden zusammenhängend gegeben. Sie werden aber im Amateurfunk nur bei Rundsprüchen angewendet, nicht im normalen Funkverkehr zwischen zwei Funkstationen, außer SK. Im Amateurfunk wird die Funkbetriebsart Morsetelegrafie noch immer gepflegt. Wer einmal richtig Morsen kann (mehr als 60 Buchstaben pro Minute), der kann Texte wie eine Fremdsprache verstehen, wenn zügig und mit den üblichen Abkürzungen gesendet wird. Außerdem gibt es keine Sprachschwierigkeiten, weil die aus dem Englischen stammenden Abkürzungen international gleich verwendet werden. Man braucht deshalb Englisch nicht zu können, wenn man nur die Abkürzungen beherrscht. Eine typische internationale Funkverbindung könnte folgendermaßen vonstatten gehen. Es folgt zunächst der Text mit den typischen Abkürzungen für den Telegrafiefunkverkehr und danach die Übersetzung. cq cq cq de dj4uf dj4uf dj4uf pse k dj4uf de ea5azw ea5azw pse k ea5azw ea5azw de dj4uf – gm dr frd es mni tnx fer call – ur rst 579 579 – my qth is aachen aachen es my name is eckart eckart – nw pse hw? ea5azw de dj4uf k dj4uf de ea5azw r gm dr frd eckart es tnx fer rprt – ur rst 569 569 in qth benidoleig benidoleig es my name is enrique enrique – my rig hr 100 w es ant 2el quad – hw? dj4uf de ea5azw pse k ea5azw de dj4uf – pse rpt ur name – hr qrm – name? bk name is enrique enrique enrique bk ea5azw de dj4uf r enrique nw ok – hr pwr also 100 100 w es ant dipole – wx hr rainy es cold – pse ur qsl via bureau – tnx qso es hpe cuagn 73 ea5azw de dj4uf k dj4uf de ea5azw r eckart – wx hr sunny es warm ea wx hi – qsl ok via bureau – cuagn 73 dj4uf de ea5azw sk Nach dem CQ-Ruf von DJ4UF antwortet beispielsweise EA5AZW. Danach stellt sich DJ4UF vor: Guten Morgen lieber Freund und vielen Dank für den Anruf. Ihr Rapport ist RST 579. Mein Standort ist Aachen und mein Name ist Eckart. Haben Sie alles verstanden? Daraufhin stellt sich EA5AZW vor: Guten Morgen lieber Funkfreund Eckart und danke für den Rapport. Ihr Rapport ist RST 569 im Standort Benidoleig und mein Name ist Enrique. Meine Funkstation hier hat 100 Watt und die Antenne ist eine Zweielement-Quad. Verstanden? DJ4UF fragt nach: Bitte wiederholen Sie ihren Namen. Ich hatte Störungen durch eine andere Station. Mit einem „BK“ (Siehe Prüfungsfrage BB109) unterbricht er die Frage und ohne Rufzeichennennung erfolgt die Antwort wiederum mit BK. DJ4UF antwortet: „Roger“ Enrique, nun habe ich es verstanden. Hier beträgt die Sendeleistung ebenfalls 100 Watt und als Antenne verwende ich einen Dipol. Das Wetter hier ist regnerisch und kalt. Bitte Ihre QSL-Karte über das Büro. Vielen Dank für die Funkverbindung und ich hoffe auf ein Wiedertreffen. Viele Grüße. EA5AZW verabschiedet sich noch: Alles verstanden, Eckart. Das Wetter hier ist sonnig und warm, eben spanisches Wetter J. Die QSL-Karte geht klar über das Büro. Ich hoffe ebenfalls auf ein Wiedertreffen. Viele Grüße. Zwischen zwei deutschen Funkpartnern würde der erste Durchgang nach einem Anruf auf einen CQ-Ruf etwa folgendermaßen aussehen. dh4kyl dh4kyl de dj4uf – gm lbr frd es vln dk fr ruf – mein qth ist aachen aachen es mein name ist eckart eckart – alles ok? dh4kyl de dj4uf pse k Übersetzt: Guten Morgen lieber Funkfreund und vielen Dank für den Anruf. Mein Standort ist Aachen und mein Name ist Eckart. Auch in diesem Fall wurde versucht, aus den längeren deutschen Worten insbesondere durch Weglassen der Vokale die Texte zu verkürzen. Manche Funkamateure verzichten aber auch in Telegrafie ganz auf irgendwelche Abkürzungen. Allerdings ist dann der Text nicht mehr so leicht „im Kopf“ lesbar.
> BB106 Sie hören KA2WEU in Morsetelegrafie rufen: „CQ DL CQ DL DE KA2WEU PSE K“. Was beabsichtigt er damit?
> | KA2WEU sucht eine Verbindung mit Stationen, die an einem deutschen Wettbewerb teilnehmen.
> | Der amerikanische Funkamateur sucht Verbindungen mit Funkamateuren, die weit entfernt sind.
> | KA2WEU sucht nur eine Verbindung mit einem Funkamateur, dessen Rufzeichen mit DL beginnt.
> | KA2WEU sucht eine Verbindung mit einem Funkamateur aus Deutschland.
> BB108 Was bedeutet die Betriebsabkürzung „K“ am Ende eines Durchgangs in Telegrafie?
> | Bitte warten!
> | Unterbrechung der Sendung
> | Aufforderung zum Senden
> | Beendigung des Funkverkehrs
> BB109 Was bedeutet die Betriebsabkürzung „BK“ in Telegrafie?
> | Signal zur Unterbrechung der Sendung
> | Alles richtig verstanden
> | Bitte warten!
> | Beendigung des Funkverkehrs
© Eckart K. W. Moltrecht, 2007 Beachten Sie das Copyright! Sie dürfen diesen Lehrgang für private Zwecke ausdrucken, um daraus zu lernen. Eine weitere Vervielfältigung dieser Web-Seiten ist nicht gestattet. Bedenken Sie aber bei einem Ausdruck, dass das sauber gedruckte Buch wahrscheinlich preiswerter ist, als ein Ausdruck und bei Klasse E TECHNIK sogar den Kauf des Fragenkatalogs erspart. ### Info
Technik Klasse E |  | Betriebstechnik/Vorschriften |  | Technik Klasse A
|  |  |  | .
6. überbearbeitete Auflage 2008 240 Seiten, Format 16,5 x 23 cm, 300 Abbildungen, Broschur VTH-Best.-Nr. 411 0064 ISBN: 978-3-88180-364-9 |  | 3. vollkommen neu überarbeitete und erweiterte Auflage 2008, 148 Seiten, Format 16,5 x 23 cm, kartoniert VTH-Best.-Nr. 411 0103 ISBN: 978-3-88180-803-3 |  | 3. vollkommen neu bearbeitete Auflage 2007, 304 Seiten, 397 Abbildungen, VTH-Best.-Nr. 411 0089 ISBN: 978-3-88180-389-2
14,80 € [D] |  | 11,00 € [D] |  | 17,80 € [D]
Buch online bestellen |  | Buch online bestellen |  | Buch online bestellen
Übrigens: Wir vermieten unser Ferienhaus am See (mit einer Kurzwellenantenne). Urlaub mit Hund oder Funk im Ferienhaus am See Wir vermieten unser privates Ferienhaus am See (Ufer) mit zwei Ferienwohnungen und Sauna in Röbel/Müritz in Mecklenburg-Vorpommern für 2 oder bis 8 Personen. Das Ferienhaus steht direkt am Ufer der Müritz, dem größten Binnensee Deutschlands. In diesem Ferienhaus können Sie gemeinsam mit Freunden und mit Ihrem Hund oder Fahrrad herrlich Urlaub machen. Letztes Update dieser Seite: 4.6.2008 by DJ4UF