Amateurfunk
Dominik Bok
Informationen
Funkverkehr Funkausbreitung Funktechnik Aktivitäten Über mich
Über das Hobby
Vergleich von Funk
Umgang mit Technik
Rufzeichen
Klassen
Org. und Vereine
Ausbildung / Prüfung
Zu Portalen + Foren

Themen

# Rufzeichen

### Allgemeine Beschreibung

Das Rufzeichen identifiziert eine Funkstelle oder einen Funker. Im Amateurfunk werden weltweit einmalige Rufzeichen vergeben. Der Präfix des Rufzeichens beschreibt ein bestimmtes Land, dies ist besonders beim internationalen Funkverkehr auf Kurzwelle `(Erklärung: Kurzwelle)` sehr hilfreich. Des Weiteren ist es meist möglich aus dem Rufzeichen auf die Amateurfunkklasse des Funkamateurs und den Verwendungszweck des Rufzeichens zu schließen.

In Deutschland beginnen zum Beispiel alle Ausbildungsrufzeichen mit dem Präfix DN und der Ziffer 1 bis 8. Von Clubstationen werden größtenteils die Präfixe DA0, DF0, DK0, DN0 und DL0 genutzt. Die Rufzeichen von Inhabern der Amateurfunkklasse E beginnen mit DO. [Details siehe Rufzeichenplan in den #links].

Nach der Amateurfunkverordnung §11 besteht die Pflicht das dem Funkamateur zugeteilte Rufzeichen am Anfang und Ende jeder Funkverbindung sowie alle 10 Minuten während des Durchgangs zu nennen. Das Rufzeichen wird hierbei unter Verwendung des internationalen Buchstabieralphabetes (`Erklärung: Funkverkehr -> Grundlagen)`genannt.

### Aufbau eines Rufzeichens

Amateurfunkrufzeichen setzen sich generell aus einem Präfix, einer Zahl und einem Suffix zusammen:

| Präfix | Zahl | Suffix |
Format | b zb bb | z | b bb bbb
Zweck | Land | Identifikation
Beispiele | DL | 1 | RSF | Deutschland
5Z | 2 | PL | Kenia
SA | 9 | A | Schweden
z = Zahl b = Buchstabe

Einem Land kann auch ein ganzer Präfixbereich zugewiesen sein, wodurch sich eine größere Auswahlmöglichkeit für Rufzeichen ergibt.

### Internationaler Betrieb

Bei Durchführung von Funkbetrieb aus einem anderen Land muss dem eigenen Präfix der Präfix des Gastlandes vorangestellt wird. Die Rufzeichennennung HB0/DL1RSF würde bedeuten, dass sich der Funkamateur mit dem Rufzeichen DL1RSF im Moment in HB0 (Lichtenstein) aufhält.

Um Funkbetrieb aus einem anderen Land durchführen zu dürfen, muss das Land die Empfehlungen für das gegenseitige Anerkennen von Amateurfunkzulassungen anerkennen.
Die Empfehlung für Klasse A-Amateurfunkzulassungen ist CEPT T/R 61-01
Für die Klasse E lautet die Empfehlung: ECC(05)06

Diese werden jedoch nicht von allen Ländern anerkannt. Jedoch ist es dann in den meisten Ländern möglich eine Gastlizenz (mit der harmonisierten Prüfungsbescheinigung) zu beantragen oder dort eine Amateurfunkprüfung abzulegen.
Beachten Sie immer die Bestimmungen des Gastlandes!

### Anderweitiger Funkbetrieb

Die Nennung von weiteren Zusätze zum Rufzeichen ist in Deutschland nicht mehr zwingend notwendig ist. Sie können bei Bedarf einfach an das Rufzeichen angehängt werden.

/mm | maritime mobile | bei Funkbetrieb auf offener See. Dies sind jedoch keine Binnengewässer!,
/am | air mobile | bei Funkbetrieb aus einem Luftfahrzeug,
/m | mobil | bei beweglichen Amateurfunkstellen. Beispielsweise Amateurfunkstationen in einem Auto, auf einem Fahrrad oder auf einem Schiff in einem Binnengewässer,
/p | portabel | bei vorübergehend ortsfestem Funkbetrieb an einem anderen Ort, als in der Genehmigung eingetragen.

Beispiel:

DL1RSF/p | DL1RSF an einem anderen Standort, als er gemeldet wurde
OE/DL1RSF/m | Mobiler Funkbetrieb aus Österreich von DL1RSF

Quellen/Links:Allgemeine Auslandsinformation für deutsche Funkamateuere von darc.de
http://www.darc.de/mitglieder/referate/ausland/auslandsinfo/

Rufzeichenaufbau
(Englisch) Rufzeichenpräfix => Land (mit Kartendarstellung) von f5len.org
http://cluster.f5len.org/index.php?p=atlas
Präfixliste für Länderzuordnung von Amateurfunkrufzeichen von itu.int
http://www.itu.int/online/mms/glad/cga_callsign.sh?lang=en
(pdf) Rufzeichenplan des Amateurfunkdienstes für Deutschland von bundesnetzagentur.de
http://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Telekommunikation/Unternehmen_Institutionen/Frequenzen/Amateurfunk/AmtsblattverfuegungenAFu/Vfg122005ge228ndertdurcId1833pdf.pdf?__blob=publicationFile&v=3

Links zur Inhabersuche eines Rufzeichens
[offiziell]:
Offizielle Rufzeichensuche & Rufzeichenliste der deutschen Rufzeichen von bundesnetzagentur.de
http://ans.bundesnetzagentur.de/Amateurfunk/
[unter Punkt 3] Download der offiziellen Rufzeichenliste der österreichischen Rufzeichen von bmvit.gv.at
http://www.bmvit.gv.at/telekommunikation/funk/funkdienste/amateur/index.html
(Englisch) US-Rufzeichensuche: direkt auf dem Server der FCC von fcc.gov
http://wireless2.fcc.gov/UlsApp/UlsSearch/searchLicense.jsp
[eigene Eintragungen]:
(Englisch) Rufzeichensuche: sehr beliebte Seite für Amateurfunkrufzeichensuche von qrz.com
http://www.qrz.com/
(Englisch) Rufzeichensuche: World Wide HamCall™ Callsign Server von hamcall.net
http://www.hamcall.net/
(Englisch) Rufzeichensuche: Rufzeichenliste von qslinfo.de
http://www.qslinfo.de/
(Englisch) Managersuche: von ik3qar.it
http://www.ik3qar.it/manager/

Quellen zur Rufzeichenanwendung
AfuV §11 Rufzeichenanwendung von bundesrecht.juris.de
http://bundesrecht.juris.de/afuv_2005/__11.html
(pdf) Einzelheiten für die Rufzeichenanwendung von bundesnetzagentur.de
http://www.bundesnetzagentur.de/cae/servlet/contentblob/38234/publicationFile/2598/Vfg132005Einzelheitenf2Id1318pdf.pdf

Umstellung von Y- zu DL-Rufzeichen
Y-Rufzeichen => DL-Rufzeichen Liste von qslonline.de
http://www.qslonline.de/hk/eigen/y_dl_pfx.txt