# Betriebstechnik/Vorschriften BV 06

### Thema: Rufzeichen - Landeskenner

Ein recht umfangreiches Kapitel der Betriebstechnik für das Amateurfunk- zeugnis ist diese Lektion über Rufzeichen und internationale Landeskenner.

Ein Amateurfunkrufzeichen besteht normalerweise aus drei bis sechs Zeichen.

Die Landeskenner bestehen aus ein oder zwei Zeichen.
In anderen Ländern stellen die Ziffern Angaben zur Lizenzklasse dar. Mehr dazu am Ende dieser Lektion.
Bei Landeskennern, die an der zweiten Stelle eine Ziffer haben, wird trotzdem eine weitere Ziffer angehängt, so dass eine zweistellige Zahl dabei herauskommt, zum Beispiel S51AA. Die „51“ ist also keine zweistellige Zahl sondern die „5“ gehört zum Landeskenner. Man sollte „S5-1“ sprechen, nicht „S51“.

## Europäische Landeskenner (Auswahl)

Tabelle 1: Landeskenner Europa (Prüfungs-Auswahl)

Zu besonderen Anlässen geben die Funkverwaltungen der Länder Spezial-Präfixe (Landeskenner) heraus.

Prüfungsfrage:

BD201 Wo können Sie nachschlagen, in welchem Land sich eine Amateurfunkstelle mit einem Ihnen bislang unbekannten Landeskenner befindet?
| In den Empfehlungen der IARU
| In der Rufzeichenliste der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen
| In der Landeskennerliste der ITU, Amateurfunkhandbüchern und Rufzeichenlisten
| Im Frequenzbereichszuweisungsplan der Bundesrepublik Deutschland

Prüfungsfrage:

BD202 Welche Gruppe von Ländern grenzt an die Bundesrepublik Deutschland?
| SM, LA, LZ, HB
| EA, GM, OE, ON
| F, HB, OZ, SP
| CT, I, LX, OK

Prüfungsfrage:

BD203 Welche Gruppe gibt die Landeskenner der Länder Rumänien, Bulgarien, Spanien, Norwegen, Polen für ihre Amateurfunkstellen richtig wieder?
| RO, LA, SP, LZ, SP
| YO, LZ, SP, LA, PO
| YO, BL, EA, LA, SP
| YO, LZ, EA, LA, SP

Tipp: Wählen Sie das Ausschlussverfahren. Schauen Sie sich in allen Antworten nur den ersten Landeskenner an und prüfen Sie, in welcher Zeile bzw. welchen Zeilen der Kenner für Rumänien falsch ist. Streichen Sie die Zeile/Zeilen durch. Dann nehmen Sie den zweiten Landeskenner, also Bulgarien und machen es genau so. Schließlich bleibt nur noch eine Zeile als richtige Lösung übrig.

Prüfungsfrage:

BD204 Welche Länder sind der Reihe nach den folgenden Ländern zugeordnet? Die Landeskenner OE, PA, HBØ, YL, LX entsprechen den Ländern ...
| Österreich, Polen, Liechtenstein, Lettland, Luxemburg.
| Österreich, Niederlande, Schweiz, Lettland, Luxemburg.
| Österreich, Niederlande, Liechtenstein, Lettland, Luxemburg.
| Österreich, Niederlande, Liechtenstein, Luxemburg, Lettland.

Prüfungsfrage:

BD205 Welche Länder (Gebiete) sind der Reihe nach den folgenden Landeskennern zugeordnet? Die Landeskenner 3A, 4U, 9A, 9H entsprechen den Ländern (Gebieten) ...
| Monaco, Vereinte Nationen, Malta, Kroatien.
| Monaco, Vereinte Nationen, Kroatien, Malta.
| Malta, Vereinte Nationen, Kroatien, Monaco.
| Monaco, Kroatien, Vereinte Nationen, Malta.

Prüfungsfrage:

BD206 Welche Länder sind der Reihe nach den folgenden Landeskennern zugeordnet? Die Landeskenner OE, OH, OK, OM, ON, OZ entsprechen den Ländern ...
| Österreich, Finnland, Tschechien, Slowakei, Belgien, Dänemark.
| Österreich, Belgien, Tschechien, Slowakei, Finnland, Dänemark.
| Österreich, Finnland, Tschechien, Belgien, Slowakei, Dänemark.
| Österreich, Slowakei, Tschechien, Finnland, Belgien, Dänemark.

Prüfungsfrage:

BD207 Welche Länder sind der Reihe nach den folgenden Landeskennern zugeordnet? Die Landeskenner LA, LY, LZ, YL entsprechen den Ländern ...
| Litauen, Norwegen, Bulgarien, Lettland.
| Norwegen, Bulgarien, Litauen, Lettland.
| Norwegen, Litauen, Bulgarien, Lettland.
| Norwegen, Litauen, Lettland, Bulgarien.

Prüfungsfrage:

BD208 Welche Länder sind der Reihe nach den folgenden Landeskennern zugeordnet? Die Landeskenner SM, S5, SP, SV entsprechen den Ländern ...
| Schweden, Slowakei, Polen, Griechenland.
| Schweden, Slowenien, Polen, Griechenland.
| Slowenien, Griechenland, Polen, Schweden.
| Schweden, Slowenien, Griechenland, Polen.

Prüfungsfrage:

BD209 Welche Länder sind der Reihe nach den folgenden Landeskennern zugeordnet? Die Landeskenner EA, EI, EM, ES entsprechen den Ländern ...
| Spanien, Irland, Estland, Ukraine.
| Spanien, Ukraine, Irland, Estland.
| Spanien, Irland, Ukraine, Estland.
| Spanien, Ukraine, Estland, Irland.

Prüfungsfrage:

BD210 Welche Gruppe gibt die Landeskenner der Länder Portugal, Schweiz, Spanien, Belgien, Polen und Irland für ihre Amateurfunkstellen richtig wieder?
| CT, CH, EA, ON, PL, EI
| PO, HB9, EB, OY, SP, IR
| CU, HB0, EA, BE, SP, EI
| CT, HB9, EA, ON, SP, EI

## Außereuropäische Landeskenner (Auswahl)

Die folgende Tabelle enthält die außereuropäischen Landeskenner, die laut Fragenkatalog in der Prüfung vorkommen können.
Tabelle 2
Merkwörter (Eselsbrücken):
TF Tiefer Frost
VK Viele Kängurus
OA Obere Anden
ZL Zealand
PY Pyranha

Aufgabe: Lernen Sie die Auswahl der Landeskenner auswendig!

In den Radio Regulations wurde festgelegt, dass die Erde in drei Regionen eingeteilt wird, wobei jede Region eigene Frequenzpläne aufstellen kann, da sie so weit auseinander liegen, dass sich die Mittelwellen und die Ultrakurzwellen nicht gegenseitig beeinflussen. Diese drei Regionen sind:

- Region 1: Europa, Afrika, Vorderasien (ohne Iran), Russland, Georgien, Armenien, Aserbaidschan, Kasachstan, Turkmenistan, Usbekistan, Tadschikistan, Kirgisistan, Mongolei
- Region 2: Nordund Südamerika, Karibik, Grönland, Hawaii
- Region 3: Australien, Neuseeland, Ozeanien und Asien ohne die unter Region 1 genannten Länder Asiens.

Prüfungsfrage:

VA401 Nach den Radio Regulations (VO Funk) ist die Erde in verschiedene Funkregionen unterteilt. Wie viele Funkregionen gibt es und zu welcher davon gehört Deutschland?
| Vierzehn Funkregionen. Deutschland gehört zur Region 4.
| Vier Funkregionen. Deutschland gehört zur Region 3.
| Drei Funkregionen. Deutschland gehört zur Region 1.
| Fünf Funkregionen. Deutschland gehört zur Region 2.

Prüfungsfrage:

VA402 Nach den Radio Regulations (VO Funk) ist die Erde in verschiedene Funkregionen unterteilt. Wie viele Funkregionen gibt es und zu welcher davon gehört Kanada?
| Fünf Funkregionen. Kanada gehört zur Region 1.
| Vier Funkregionen. Kanada gehört zur Region 3.
| Vierzehn Funkregionen. Kanada gehört zur Region 4.
| Drei Funkregionen. Kanada gehört zur Region 2.

Prüfungsfrage:

VA403 Nach den Radio Regulations (VO Funk) ist die Erde in verschiedene Funkregionen unterteilt. Wie viele Funkregionen gibt es und zu welcher davon gehört Australien?
| Fünf Funkregionen. Australien gehört zur Region 2.
| Vier Funkregionen. Australien gehört zur Region 1.
| Vierzehn Funkregionen. Australien gehört zur Region 4.
| Drei Funkregionen. Australien gehört zur Region 3.

Prüfungsfrage:

VA404 Weshalb wird in den Radio Regulations (VO Funk) die Erde in verschiedene Funkregionen eingeteilt?
| Weil der Amateurfunkverkehr nur innerhalb einer Region zulässig ist.
| Um in den Regionen unterschiedliche Frequenzbereichszuweisungen für die Funkdienste vornehmen zu können.
| Um für die einzelnen Funkregionen regional gültige Regelungen für Gastlizenzen einführen zu können.
| Weil die Ausbreitungsbedingungen in den verschiedenen Regionen der Erde unterschiedlich sind und dadurch unterschiedliche Senderleistungen zugestanden werden müssen.

Prüfungsfrage:

BD301 Welche Gruppe von Landeskennern DA bis DZ ist folgenden Ländern zugeordnet?
| Deutschland (DA-DT) und Philippinen (DU-DZ)
| Ausschließlich Deutschland (DA-DZ)
| Deutschland (DA-DR), Südkorea (DS-DT) und Philippinen (DU-DZ)
| Deutschland (DA-DO), Taiwan (DP-DT) und Philippinen (DU-DZ)

Nicht nur Deutschland hat einen Landeskenner, der mit D beginnt.

Prüfungsfrage:

BD302 Welche Gruppe gibt die Landeskenner der Länder USA, Syrien, Südafrika, Neuseeland, Argentinien und Chile für ihre Amateurfunkstellen richtig wieder?
| K, YL, ZL, ZS, LU, CE
| W, YK, ZS, ZL, LU, CE
| N, YK, ZL, ZS, AR, CE
| W, YK, ZS, ZL, AR, CE

Tipp: Wählen Sie auch hier wieder das Ausschlussverfahren. Schauen Sie sich in allen Antworten nur den ersten Landeskenner an und prüfen Sie, in welcher Zeile bzw. welchen Zeilen der Kenner für die USA falsch ist. Streichen Sie die Zeile/Zeilen gegebenenfalls durch. Dann nehmen Sie den zweiten Landeskenner, also Syrien und machen es genau so. Schließlich bleibt nur noch eine Zeile als richtige Lösung übrig.

Prüfungsfrage:

BD306 Welche Landeskenner sind südamerikanischen Ländern zugewiesen?
| OA, JA, JT, 4X, SM
| LU, VE, HB, OK, YU
| PY, HC, HK, OA, YV
| YV, YU, BY, BV, VE

Prüfungsfrage:

BD303 Welche Gruppe gibt die Landeskennern der Länder China, Japan, Kanada, Australien, Mexiko und USA für ihre Amateurfunkstellen richtig wieder?
| CE, JA, VE, VK, MX, N
| BY, JA, VK, VE, MX, W
| CE, JA, VE, VK, XE, W
| BY, JA, VE, VK, XE, K

Prüfungsfrage:

BD304 Welche fünf Landeskenner sind einem einzigen Kontinent zuzuordnen?
| CE, PY, LU, OA, YV
| HV, EA, EP, ZS, 4S
| OH, OA, OZ, SM, UA
| G, F, K, W, JA, SP

Bei dieser Frage BD304 funktioniert das Ausschlussverfahren ebenfalls. Als erstes schreiben Sie den Kontinent für den ersten Landeskenner in die entsprechende Zeile (hier Südamerika und dreimal Europa). Dann prüfen Sie, ob der zweite, der dritte Landeskenner usw. zu dem Kontinent passt.

Prüfungsfrage:

BD305 Welche Landeskenner sind afrikanischen Ländern zugewiesen?
| ST, VU, XE, OK, 4N
| EL, LU, VK, VU, ZL
| ZS, ZL, PY, 3V, 5B
| SU, 3V, ZS, 9X, 5H

Im Ausschlussverfahren: Zeilen mit PY, LU (Südamerika), ZL (Neuseeland), VU (Asien), XE (Mittelamerika) streichen!

Prüfungsfrage:

BD308 Welche Länder sind der Reihe nach den folgenden Landeskennern zugeordnet? Die Landeskenner VE, VK, PY, JA, W entsprechen den Ländern ...
| Kanada, Australien, Brasilien, Japan, USA.
| Kanada, Brasilien, Australien, Japan, USA.
| USA, Australien, Brasilien, Japan, Kanada.
| Kanada, Australien, Japan, Brasilien, USA.

Prüfungsfrage:

BD309 In welcher Zeile stehen nur Rufzeichen aus den Vereinigten Staaten von Amerika (USA)?
| W3DEF, N4GHI, VE5JKL, KA7MNO, WB7PQR, K2ABC
| K2ABC, W3DEF, N4GHI, AB5JKL, KA7MNO, WB7PQR
| N4GHI, AB5JKL, KA7MNO, WB7PQR, US2ABC, W3DEF
| AB5JKL, KA7MNO, WB7PQR, K2ABC, UA3DEF, N4GHI

Prüfungsfrage:

VB110 Sie hören die Amateurfunkstation mit dem Rufzeichen DL/G3MM. Welcher der nachfolgenden Sachverhalte trifft zu?
| Der englischen Station G3MM ist es aufgrund der CEPT-Empfehlung T/R 61- 01 gestattet, vorübergehend von Deutschland aus den Amateurfunk auszuüben.

Funkstationen, die vorübergehend an einem anderen als dem festen Standort betrieben werden, hängen folgende Kennzeichnung an das Rufzeichen an, nämlich

- /mm bei Funkbetrieb auf offener See (nicht auf Binnengewässern!),
- /am bei Funkbetrieb in einem Luftfahrzeug,
- /m bei beweglichen Amateurfunkstellen, die sich zum Beispiel in einem Kraftfahrzeug, auf einem Fahrrad oder auf einem Boot auf einem Binnengewässer befinden,
- /p bei vorübergehend ortsfestem Funkbetrieb an einem anderen Ort, als in der Genehmigung eingetragen. Dieser Zusatz ist nicht zwingend erforderlich.

Prüfungsfrage:

BD106 Was bedeuten die Rufzeichenzusätze "/p" und "/m" bei einer Amateurfunkstelle?
| "/p" bedeutet, dass es sich um eine tragbare Amateurfunkstelle handelt, und "/m" bedeutet, dass sich die Amateurfunkstelle an Bord eines Wasserfahrzeuges auf See befindet.
| "/p" bedeutet, dass es sich um eine tragbare Amateurfunkstelle handelt, und "/m" bedeutet, dass die Amateurfunkstelle vorübergehend ortsfest betrieben wird.
| "/p" bedeutet, dass die Amateurfunkstelle vorübergehend ortsfest betrieben wird und "/m" bedeutet, dass es sich um eine bewegliche Amateurfunkstelle an Bord eines Wasserfahrzeuges auf Binnengewässern oder in einem beweglichen Fahrzeug an Land handelt.
| "/p" bedeutet, dass die Amateurfunkstelle vorübergehend ortsfest betrieben wird, und "/m" bedeutet, dass sich die Amateurfunkstelle an Bord eines Wasserfahrzeuges auf See befindet.

Prüfungsfrage:

BD101 Was erkennen Sie aus dem Rufzeichen DO9RST/MM?
| Die deutsche Amateurfunkstelle darf aufgrund einer Sonderzulassung in deutschen Hoheitsgewässern in "maritim mobiler" Weise tragbar betrieben werden.
| Die deutsche Amateurfunkstelle wird auf einem Wasserfahrzeug betrieben, das sich außerhalb der deutschen Hoheitsgewässer befindet.
| Der Funkamateur DO9RST, der an sein Rufzeichen "MM" anhängt, bringt damit zum Ausdruck, dass er mit anderen Funkamateuren in Kontakt treten möchte, die ihre Funkstelle zurzeit auch "maritim mobil" betreiben.
| Die deutsche Amateurfunkstelle DO9RST befindet sich auf einem Landfahrzeug oder auf einem Schiff, das gemäß Schiffssicherheitsverordnung funkausrüstungspflichtig ist.

Prüfungsfrage:

BD109 Muss beim Betrieb einer tragbaren oder vorübergehend ortsfest betriebenen Amateurfunkstelle in Deutschland dem Rufzeichen der Zusatz "/p" hinzugefügt werden?
| Nein, den Zusatz müssen in Deutschland nur ausländische Stationen führen.
| Ja, weil die Überwachungsbehörde erkennen können muss, dass die Amateurfunkstelle an einem anderen, als dem gemeldeten Standort betrieben wird.
| Ja, weil dies durch die internationalen Regelungen in der VO Funk so vorgegeben ist.
| Nein, er kann aber zur weiteren Information verwendet werden.

Hinweis: In Deutschland ist der Portabel-Zusatz nicht mehr nötig, wenn ein Funkamateur seine Funkstation gelegentlich mitnimmt und woanders betreibt oder wenn er unter seinem Rufzeichen an der Funkstation eines Freundes sitzt. Aber darf den Zusatz verwenden, um seinem Funkpartner damit eine weitere Information zu geben.

Prüfungsfrage:

BD111 Ein Rufzeichen mit dem Zusatz "/m" kann bei einer Amateurfunkstelle bedeuten, ...
| dass es sich um eine vorübergehend ortsfest betriebene Amateurfunkstelle in einem Landfahrzeug handelt.
| dass die Amateurfunkstelle als Leitstation bei einem Peilwettbewerb fungiert.
| dass bei der Amateurfunkstelle eine Mailbox angeschlossen ist.
| dass es sich um eine bewegliche Amateurfunkstelle in einem Landfahrzeug handelt.

Prüfungsfrage:

VD129 Ist für den Betrieb einer Amateurfunkstelle auf Wasser beziehungsweise in der Luft eine Sondergenehmigung der Bundesnetzagentur erforderlich?
| Nein

Am Boden ist man allerdings nicht mehr „aeronautical mobile“, sondern „portabel“.

Prüfungsfrage:

BD110 Was bedeutet der Rufzeichenzusatz „/am“?
| Die Amateurfunkstelle verwendet als Betriebsart Amplitudenmodulation.
| Die Amateurfunkstelle wird an Bord eines Luftfahrzeuges betrieben.
| Die Amateurfunkstelle wird an Bord eines Wasserfahrzeuges betrieben.
| Die Amateurfunkstelle arbeitet mit geringer Leistung.

Prüfungsfrage:

BD307 Welche Bedeutung hat das Rufzeichen VE8ZZ/AM?
| Es handelt sich um eine Amateurfunkstelle mit einem kanadischen Rufzeichen, die in einem Luftfahrzeug betrieben wird.
| Es handelt sich um eine kanadische Amateurfunkstelle, die vorübergehend in den Vereinigten Staaten von Amerika betrieben wird.
| Es handelt sich um eine kanadische Amateurfunkstelle, die in der Betriebsart Amplitudenmodulation betrieben wird.
| Es handelt sich um eine automatisch arbeitende Pactor-Amateurfunkstelle mit angeschlossener Mailbox in Kanada.

## Deutsche Rufzeichen

Prüfungsfrage:

VD106 Wo ist die Einteilung der deutschen Amateurfunkrufzeichen geregelt?
| In Artikel 19 und Anhang 42 der VO Funk.
| Im Rufzeichenplan gemäß § 10 Abs. 3 AFuV.
| In der Rufzeichenliste der Bundesnetzagentur.
| In § 4 des Amateurfunkgesetzes.

Sie finden die Amateurfunkverordnung im Fragenkatalog der Bundesnetzagentur im Anhang 9.

Prüfungsfrage:

VD123 Welche Daten sind in der offiziellen Rufzeichenliste der Bundesnetzagentur immer enthalten?
| Alle zugeteilten Rufzeichen mit den dazugehörigen Standorten der Amateurfunkstellen.
| Alle zugeteilten Rufzeichen mit den dazugehörigen Rufzeicheninhabern und deren Anschriften.
| Alle zugeteilten Rufzeichen in Verbindung mit dem Namen des Inhabers und die Standorte von Relaisfunkstellen und Funkbaken.
| Im Falle eines Widerspruchs keinerlei Angaben, auch kein Rufzeichen.

In Deutschland gibt es personengebundene Rufzeichen und solche für Klubstationen, Relaisfunkstellen, Funkbaken, für den Ausbildungsbetrieb und besondere Stationen. Es folgt eine Übersicht.

- Personengebunden Klasse A: DA bis DM
- Personengebunden Klasse E: DO1…DO9
- Klubstation Klasse A: (DB0), DF0, (DG0), DH0, DK0, DL0, DM0
- Klubstation Klasse E: DO0
- Ausbildungsstation: DN1-9
- Kurzzeit(klub)station: DA0, DQ, DR
- Exterritoriale Funkstelle: DP1, DP0
- Experimentelle Sonderstation: DA5U
- Relaisfunkstelle, Digipeater, Funkbake: DB0

Prüfungsfrage:

BD115 Woraus setzen sich die personengebundenen Rufzeichen deutscher Funkamateure zusammen? Sie setzen sich zusammen aus ...
| zwei Buchstaben als Präfix, zwei Ziffer und zwei Buchstaben als Suffix.
| einem Buchstaben als Präfix, einer Ziffer und zwei bis drei Buchstaben als Suffix.
| zwei Buchstaben oder Ziffern und zwei bis drei Buchstaben als Suffix.
| zwei Buchstaben als Präfix, einer Ziffer und 1-3 Buchstaben als Suffix.

Prüfungsfrage:

VD209 Wie werden deutsche Amateurfunkrufzeichen meistens gebildet?
| Amateurfunkrufzeichen bestehen meistens aus einem zweistelligen Suffix (Landeskenner), ein oder zwei Ziffern und einem zweioder dreistelligen Präfix.
| Amateurfunkrufzeichen bestehen aus einem 2-buchstabigen Präfix (Landeskenner), einer Ziffer und einem meist 2- oder 3-buchstabigen Suffix.
| Amateurfunkrufzeichen bestehen aus einem einstelligen Präfix (D), einer oder zwei Ziffern und einem meist ein-, zwei- oder dreistelligen Suffix.
| Amateurfunkrufzeichen bestehen meistens aus einem 2-stelligen Suffix (Landeskenner), einer Ziffer und einem 1-, 2- oder 3-stelligen Präfix.

Prüfungsfrage:

Bearbeiten Sie nun die Prüfungsfragen VD202 bis VD208 sowie VD214 bis VD217 aus dem Fragenkatalog, indem Sie jeweils die Nutzungsart und die Klasse den folgenden Rufzeichen bzw. Rufzeichenreihen zuordnen.
DO3ZZZ | DO1AA - DO9ZZZ DM1ZZZ
DJ7ZZZ | DJ1AA - DJ9ZZZ
DF9ZZZ | DL1AA - DL9ZZZ
DC5ZZZ | DB1AA - DB9ZZZ

Tipp zur Lösung: Als Nutzungsart ist hier jeweils „personengebundenes Rufzeichen“ zu nennen. Sie müssen nur noch die richtige Klasse zuordnen.

Prüfungsfrage:

VD210 Welche der folgenden Amateurfunkrufzeichen werden in Deutschland auch zugeteilt?
| Rufzeichen mit 1- bis 7-stelligem Suffix als personengebundenes Rufzeichen gemäß § 3 Abs. 1 des Amateurfunkgesetzes.
| Rufzeichen für Relaisfunkstellen und Funkbaken mit 1-buchstabigem oder mit 4- bis 7-stelligem Suffix.
| Rufzeichen für Klubstationen mit 1- buchstabigem oder 4- bis 7-stelligem Suffix, das mit einem Buchstaben endet.
| Rufzeichen für Klubstationen mit 1- buchstabigem oder mit 4- bis 7-stelligem Präfix, dessen letztes Zeichen eine Ziffer sein muss.

Beispiele: DQ1A, DR2K, DL0MORSE, DA50NRW

Prüfungsfrage:

BD114 Zu welcher Rufzeichenart und Klasse gehören Rufzeichen, die mit DO1…DO9 beginnen?
| Personengebundene Rufzeichen der Klasse E
| Personengebundene Rufzeichen der Klasse A
| Ausbildungsrufzeichen der Klasse A
| Ausbildungsrufzeichen der Klasse E

Prüfungsfrage:

VD218 Woran erkennt man eine Amateurfunkstelle im Funkbetrieb?
| Am Amateurfunkrufzeichen.
| Am benutzen Frequenzbereich.
| An der verwendeten Betriebsart.
| An der Betriebstechnik.

Oder Zur Lehrgangs-Übersicht

#####  | ##### Hinweis: Dieser Online-Lehrgang wurde mit freundlicher Genehmigung des Autors aus der Korrekturversion seines Buches für das Internet umgewandelt. Bei dieser Konvertierung haben die Zeichnungen etwas gelitten. Probleme gab es auch mit einigen Formeln. Im Originalbuch finden Sie natürlich alles in bester Qualität. Für den Preis von 15,00 € lohnt sich der Ausdruck hier aus dem Internet nicht, denn es entstehen zirka 600 Druckseiten. Aktualisiert 30.08.2014 |